**Załącznik nr 2d**

**Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12**

**w Kędzierzynie-Koźlu**

**Zestawienie dla części nr 4. Zakup i dostawa sprzętu nagłośniającego - formularz cenowy**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P** | **Nazwa** | **Opis/minimalne wymagania techniczne/model** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto** | **Razem wartość brutto** |
| 1. | Zestaw nagłośnieniowy z 4 mikrofonami | Zawartość zestawu:   1. Kolumny estradowe ze statywem- 2 sztuki,   Pełnozakresowy system o dużej mocy z podwójnymi przetwornikami basowymi;  Łączna moc 1600W  Głośnik niskotonowy: 2 x 12””, 2 x 30cm  Magnes(woofer) 40 Oz, 2,0”  Tweeter: PTC, 1,35” tytanowy  Moc max: 800W  Moc RMS: 300W  Pasmo: 45Hz- 20kHz  Impedancja minimum 4 Ohm  Mocowanie na statywach  Minimum 2 złącza speakon   1. Mikser z wbudowanym wzmacniaczem.   Moc wyjściowa minimum 2 x 200W(4Ohm)  Niezbędne funkcje: Bluetooth, USB, odtwarzacz MP3, rejestrator,  Ilość kanałów: minimum 4 kanały  Rodzaj gniazd wejściowych: Jack 6.36 mm i XLR  Cyfrowe efekty ustawień: minimum15  Czułość:10dB-60dB  Wejścia XLR zbalansowane elektronicznie;  Wejścia mono jack 6.35 mm niezbalansowane elektronicznie;  Zasilanie: 230VAC 50Hz   1. Zestaw 4 mikrofonów bezprzewodowych 4 kanałowy. Zestaw powinien zawierać: 1 odbiornik- baza odbiorcza, 4 nadajniki( mikrofony doręczne); przewód sygnałowy, zasilacz sieciowy;   Maksymalny zasięg deklarowany przez producenta 80m;  Typ modulacji pll  Pasmo przenoszenia:100Hz~19kHz ± 3dB   1. Zestaw przewodów do połączenia kolumn z mikserem,, przyłącza i redukcje, kable minimum 10 m.   Gwarancja min. 24miesiące, Autoryzowany serwis na terenie Polski; SLA do 3 tygodni; Serwis, wsparcie techniczne i instrukcja w języku polskim. | 1 zestaw |  |  |