**Szczegółowa specyfikacja dostaw wraz z cenami jednostkowymi- Cz.VI**

**Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia na potrzeby nagrywania, powielania dźwięku i obrazu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość | Opis | Cena za 1 szt. brutto | **Razem wartość brutto** | Producent, model |
| 1 | Zestaw nagłaśniający | 1 zestaw | Składowe zestawu:  - 2 kolumny  o łącznej mocy 1400W + statywy  pełnozakresowy system o dużej mocy ,  Głośnik niskotonowy: 1 x 12”, 1x30cm  Magnes (woofer) 40 Oz, 2,0"  Tweeter: PTC, 1,35" tytanowy  moc max: 600W,  moc RMS: 200W.  pasmo przenoszenia: 45Hz-20kHz  czułość: 94dB  złącza: 2 x speakon,  impedancja: 8 Ohm  - Power- mikser, mikser z wbudowanym wzmacniaczem. Posiadający niezbędne funkcje tj, Bluetooth, USB, odtwarzacz MP3, rejestrator oraz efekty, które pozwolą na wzbogacenie dźwięku mikrofonów o echo.  Parametry ogólne:  Moc wyjściowa: 2x200W ( 4 Ohm )  Ilość kanałów: 8  Rodzaj gniazd wejściowych: Jack 6.35mm i XLR  Zasilanie Phantom 48V: Tak  Odtwarzacz mp3: Tak  Gniazdo USB: Tak  Bluetooth: Tak  Rejestrator: Tak  Efekty: 16 efektów  Czułość: - 60dB  Pasmo częstotliwości: 10Hz-60kHz +3dB  Wejścia XLR zbalansowane elektronicznie  Wejścia mono jack 6.35mm niezbalansowane elektronicznie  Zasilanie: 230V AC 50Hz  - Zestaw mikrofonowy z dwoma mikrofonami bezprzewodowymi, bardzo proste w obsłudze z wyjątkowo solidnym wykonaniem.  W skład zestawu powinny wchodzić:  dwa nadajniki mikrofonu bezprzewodowego (dwa nadajniki doręczne),  baza mikrofonowa – odbiornik,  przyłącze Jack 6,35mm- Jack 6,35mm,  zasilacz sieciowy.  Maksymalny zasięg deklarowany przez producenta 80 metrów.  - Komplet okablowania, przyłączy, redukcji  Gwarancja: min. 24 miesiące  Autoryzowany serwis na terenie Polski - SLA do 3 tygodni - Serwis i wsparcie techniczne w języku polskim - Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  | Producent……………….  Model………………… |