Załącznik nr 6 do SWZ

MOSiR.051.04.01.01.2022.R

**Przedmiar robót**

**Zamawiający:**

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| 1. | Kosztorys | **„Wymiana nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego „Orlik” przy ul. Skarbowej w Kędzierzynie-Koźlu wraz z dostawą  i montażem nowych siatek na piłkochwytach”** | | |
| 1.1 | Element | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 1.1.1 | Kalkulacja  indywidualna | Demontaż, wywóz i utylizacja starej nawierzchni poliuretanowej typu Natrysk na podbudowie ET  grubość nawierzchni 13+35mm | M2 | 680,00 |
| 1.2 | Element | Nawierzchnia |  |  |
| 1.2.1 | Kalkulacja  indywidualna | Wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej typu natrysk (jak w SWZ), na podbudowie ET  (35mm), kolorystyka zgodnie ze stanem istniejącym, parametry techniczne zgodne z ST | M2 | 680,00 |
| 1.2.2 | Kalkulacja  indywidualna | Wymalowanie linii dla boisk sportowych, układ oraz kolorystyka zgodna ze stanem istniejącym | kpl | 1 |
| 1.3 | Element | Wyposażenie |  |  |
| 1.3.1 |  | Dostawa i montaż nowych siatek na piłkochwytach wys. 6m (długości 21m,28m,26m,26m,15m) siatka o  oczku 10x10cm gr 5mm, wraz z wszystkimi niezbędnymi elementami montażowymi. | M2 | 696,00 |